Vid bränning av kakel och glasyrer gick det åt mängder med ved, ca ”9 storfamnar ved till varje bränning”. Veden kom från skärgårdsöarna i Östergötland på s.k ”Roslagsskutor”. På hösten lagrade man ved för hela vintern. Rudholms hade en särskild vedgård i kvadraten Köpenhamn en bit från fabriken
Leran tog man från Uppsala och kom på pråmar till Norrköping.. ”Af leror utväljes en som möjligast fri från järn, den får i intet fall bränna sig röd, emedan den då ej är bra för kakelgodsframställning,…..” citat från J Z Rudholms receptbok. Leran lagrade man sedan i källare. Innan den kunde användas skulle den slammas och kranas samt blandas med sand och andra ämnen.

Mycket lovordad är fabriken under John Rudholms tid också för sin skicklighet vad gäller glasyrer. Glasyrerna var fabrikshemligheter och därför blandade fabrikören själv eller verkmästaren till dem. Vid Rudholms användes mest vita tennglasyrer. De dekorativa elementen framkallades genom att man lade till metalloxider på den obrända glasyren som vid bränningen ( 900 grader) färgades därav.
